****

**MONTÁŽNÍ NÁVOD – OUTDOOR BOX S KOMPENZAČNÍ PRUŽINOU (manuální ovládání)**

**OBSAH BALENÍ:**

* krycí box s roletovým pancířem, navíjecím mechanismem a koncovou lištou
* předvrtané vodicí profily s těsnicími kartáči, příp. krytky na zakrytí otvorů (pro montáž profilů před otvorem)

 **vodicí profily jsou předvrtány dle zvoleného způsobu montáže:**

* montáž profilů před otvorem (naložené vedení) = otvory na širší straně profilu
* montáž profilů do otvoru (vložené vedení) = otvory na užší straně profilu

**PŘÍPRAVA PŘED MONTÁŽÍ:**

1. Předvrtané vodicí profily nasaďte na roletový box. Box je samonosný, přes čepy (trny) se pouze nasune do vodicích lišt, které se následně přišroubují.

2. Vodicí profily s nasazeným boxem přiložte na místo instalace a vyznačte otvory pro umístění šroubů.

 **Zkontrolujte přesné vodorovné a svislé umístění rolety pomocí vodováhy!**

3. Po vyznačení otvorů vodicí profily s boxem vyjměte a vyvrtejte potřebné otvory pro šrouby nebo hmoždinky.

**Kotevní materiál (šrouby, hmoždinky) není součástí balení, velikost a typ zvolte podle materiálu, do kterého bude roleta instalována.**

**MONTÁŽ:**

Vyvažovací mechanika v boxu už je přednastavena podle parametrů rolety, **není nutné žádné dodatečné nastavení!**

1. Vložte vodicí profily s boxem zpět do otvoru a přišroubujte vodicí profily do předvrtaných otvorů.

* po přišroubování vodicích profilů před otvorem (naložené vedení) zakryjte otvory ve vodicích profilech přiloženými krytkami
* při montáži vodicích profilů do otvoru (vložené vedení) a použití aku vrtačky doporučujeme použít dlouhý bit (minimálně 6 cm)

2. Vyzkoušejte chod rolety:

* roletový pancíř musí v horní poloze držet, neměl by mít tendence sjíždět dolů
* po stažení rolety do spodní koncové polohy by roletový pancíř neměl vyjíždět samovolně nahoru.
* v případě roletového zámku vyzkoušejte jeho funkčnost

 **Při potížích kontaktujte dodavatele!!! Jakýkoli zásah do konstrukce nebo mechanismu rolety znemožňuje**

 **případnou reklamaci.**

**NA CO DÁT PŘI MONTÁŽI POZOR:**

* vodicí profily musí být rovnoběžné a ve vertikální rovině
* v případě rolety se zámkem zkontrolujte správné umístění (orientaci) vodicích profilů – otvory pro táhla zámku musí být ve spodní polovině vodicího profilu
* box drží horizontální rovinu
* chod rolety je plynulý, bez drhnutí
* roleta se v horní koncové poloze musí zastavit o zarážky
* v koncových polohách musí zámky jednotlivých lamel pancíře zapadnout do sebe

****

**** **Kooplast s.r.o.**, provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice

 tel.: +420 515 550 540, +420 734 122 2023

 **info@kooplast.cz** **www.kooplast.cz**